Almacén de Conocimientos

Microcontroladores de arquitectura ARM

General

Introducción Microcontroladores ARM

Manejo de Excepciones arquitectura ARM

Cálculo para la Configuración del PLL- Se busca reducir el error de la UART a 115200 baudios

Utilización del Módulo de PWM

Implementación de UART por interrupciones con buffers de software circulares

Adaptando FreeRTOS para utilización con LPC2114

Herramientas de desarrollo

Bug de gcc para ARM en el manejo de excepciones

Simulación de núcleo ARM7TDMI con Toolchain GNUARM

Debbuging con Wiggler, OpenOCD y Toolchain GNUARM

Actualización paquete programador ARM LPC21ISP a la versión 1.52 - Probado a 115200 baudios y paquetes grandes.

Utilización de CodeSourcery G++ Lite Edition Lite 2009q1-161 for ARM EABI

Uso básico del JTAG con insigth

Hardware

Materiales placas ARM V2

Proyecto interfaz USB-Jtag para debug - Se plantea la contrucción de la placa oocd-links de Joern Kaipf

Presentaciones de becarios

Introducción FreeRTOS - 30/06/2008

Manejo de Interrupciones en Microcontrolador LPC2114 - 1/10/2008

Mantenimiento

Esquemáticos fuente Mastech HY3005D-3 Mastech_HY3005D-3.gif, Mastech_HY3005D-3_poster.pdf