Como Usar un ESC

Procedimiento Normal de Arranque

Poner el pwm con un tiempo de on de 1ms a una frecuencia de 50Hz.

Conectar las baterías.

Esperar a que haga algunos ruiditos. ( Un tono 123, varios beep y un beep largo)

Listo para volar.

Seteo del rango de velocidad

Poner el pwm con un tiempo de on de 2ms (sería del t de on máximo).

Conectar las baterías y esperar 2 segundos.

Se escucha un beep-beep, esto setea el máximo de velocidad.

Poner el pwm al mínimo ( un t de on de 1ms).

Se escuchan varios beeps que indican el número de celdas lypo.

Se escucha un beep largo que indica que el rango mínimo ha sido seteado.